打开下面文件夹的软件
[image: ]
[image: ]

1打开要取模的图片：以例程的40x40企鹅图片为例[image: 40x40QQ企鹅]
[image: ]
2观察左下角的输入图像，如果显示如下这样，请看3
[image: ]
如果显示无效的输入图像，那么请使用电脑自带的画图软件将图片转化为16色位的bmp格式图片。
[image: ]
3打开图片后 设置如下
输出数据类型：[image: ]
扫描模式[image: ]
输出灰度[image: ]
在16位彩色的颜色数据排列为 ：红色 绿色  蓝色
[image: ]
[bookmark: _GoBack]最大宽度和高度[image: ]
设置好后点击一下[image: ]
注意：此软件只能缩小图片不能放大图片！缩小是等比例缩小！
然后观察右下角[image: ]这个输出图像是实际生成的图片的大小
这一部分勾选高位在前[image: ]



然后点击保存[image: ]，然后将生成的数组复制到到例程pic.h文件内
[image: ]

完整界面如下：
[image: ]
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